**Инструкция MIDA-FIX 3000**

**Универсальный клей-герметик (цвет белый) MIDA-FIX 3000.**

Страна производства: **Германия**

Цвет: **белый**

**Характеристики клей-герметик MIDA-FIX 3000:**

- термостойкость: от -40 °C до +100 °C;

- хорошая механическая прочность, стойкость к химикатам (хлор, кислота в воде бассейна) и к солёной воде;

- хорошая стойкость к средствам бытовой очистки;

- нулевая адгезия к грязи;

- не происходит изменение цвета.

**Свойства клей-герметик MIDA-FIX 3000:**

* стойкость к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовым лучам;
* клей предотвращает развитие грибков;
* пластичность клея сохраняется долгое время при сохранении высокой прочности;
* можно использовать для склеивания натурального камня.

**Универсальный клей-герметик MIDA-FIX 3000 для склеивания непосредственно под водой.**

Для герметизации внутренних, наружных швов и стыков, в строительстве и промышленности.

Можно окрашивать дисперсионными красками (при покрытии алкидными смоляными красками, время высыхания может увеличиться, рекомендуется предварительно проверить).

Безусадочный.

Без изоцианата, растворителей, фталата и силикона.

Быстрое и полное затвердевание - при соблюдении плюсового температурного режима.

Очень хорошее схватывание со многими поверхностями, в большинстве случаев без необходимости нанесения грунтовки (для пористых материалов рекомендуется предварительная проверка).

Не имеет запаха.

Можно шлифовать после полного отвердевания.

**Применение MIDA-FIX 3000:**

Универсальный, водостойкий, монтажный и конструкторский клей для склеивания многих материалов: камня (не пористого), бетона, зеркал, природного камня, гипса, поликарбонатных поверхностей, ПВХ, различных пластиков, керамической плитки, эмали, меди, свинца, цинка, алюминия, нержавеющей стали, древесины, стекла и т.п.

Можно склеивать пленки для водоёмов.

Для герметизации швов корабельной палубы (тиковая древесина).

Универсальная масса для уплотнения и герметизации стыков. Материал пригоден для соединительных пазов, швов, больших и маленьких трещин, для выравнивания неровностей (непригоден для стыков, компенсирующих тепловое расширение), может применяться в строительстве и промышленности.

Клей и масса для герметизации и склеивания металлических швов, или для заполнения стыков (переносит вибрацию).

Высококачественный материал для уплотнения остекления, особенно для систем остекления, защищённых от взлома и проникновения.

**Условия применения MIDA-FIX 3000:**

* хорошее схватывание достигается с очищенными основаниями без жира и пыли, без предварительной грунтовки;
* температура основания: от +5 °C до +60 °C;
* температура обработки: от +5 °C до +40 °C.
* Упаковка: тюбик 60 гр.

**Условия хранения:**

Срок хранения: 12 месяцев.

Устойчивость при хранении.

Хранить в прохладном, сухом месте, при t = от + 5 °C до + 25 °C